	[bookmark: RANGE!A1:F684]ПРОЕКТ: "Реконструкция  на част от водопроводната мрежа  на село Тулово,                Община Мъглиж  - II етап" 

	
	
	
	
	 
	

	КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА  СМЕТКА

	
	
	
	
	 
	

	 
	КЛОН 1
	 
	 
	 
	 

	 
	Изграждане на водопроводна мрежа
	 
	 
	 
	 

	1
	Всичко  изкоп
	м3
	634.87
	 
	 

	1.1.
	Машинен изкоп 
	м3
	507.90
	 
	 

	1.1.1.
	Машинен изкоп до  ш.1,2 на отвал  при едно утежнено  условие
	м3
	458.01
	
	

	1.1.2.
	Машинен изкоп до ш. 1,2 на транспорт при едно утежнено  условие
	м3
	49.89
	
	

	1.2.
	Изкоп ръчен укрепен с шир. 0,6м - 1,20м дълб. от 0м до 2м в земна почва
	м3
	126.97
	
	

	2
	Прехвърляне на земни и скални маси до 3м хориэ. или 2м вертик. разстояние
	м3
	126.97
	
	

	3
	Натоварване на  земни маси на камион
	м3
	126.97
	
	

	4
	Извозване на  излишни земни маси на разстояние до 5 км. 
	м3
	176.86
	
	

	5
	Разриване на земни маси   или такса депо
	м3
	176.86
	
	

	6
	Направа на пясъчно легло под тръба
	м3
	45.35
	
	

	7
	Обратно  засипване с пясък около тръбата
	м3
	128.61
	
	

	8
	Превоз пясък
	м3
	173.96
	
	

	9
	Обратно  засипване тесни изкопи
	м3
	458.01
	
	

	10
	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка
	м3
	805.93
	
	

	11
	Опорни блокове
	бр.
	10
	
	

	12
	Доставка и монтаж на тръби PE   DN 90 PN10 
	м
	453.48
	
	

	13
	Доставка и монтаж на фасонни парчета полиетиленови (РЕ) и арматура
	 
	 
	
	

	13.1
	   Тройник 90/90/90
	бр.
	5
	
	

	13.2
	   СК DN80 (комплект)
	бр.
	5
	
	

	13.3
	   Свободен фланец  DN80
	бр.
	8
	
	

	13.4
	   Фланшов накрайник  DN90
	бр.
	8
	
	

	13.5
	   ПХ 70/80 (комплект)
	бр.
	2
	
	

	13.6
	   Коляно 90o DN90
	бр.
	1
	
	

	14
	Изпитване на водоплътност и дезинфекция
	м
	453.48
	
	

	15
	Сградни отклонения Ø25 до 7 м
	бр.
	20.00
	
	

	 
	Разваляне и въстановяване настилки
	 
	 
	
	

	16
	Механизирано разкъртване на пътни настилки - основа  от едротрошен камък или основа калдаръм s обща дебелина  44 см - от детайл
	м3
	199.53
	
	

	17
	Натоварване на фрезован и разрушен материал на  транспорт и извозване на разстояние до 5 км
	м3
	199.53
	
	

	18
	Разриване на строителни отпадъци или Такса депо
	м3
	199.53
	
	

	19
	Доставка и полагане на каменна основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), с CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор- деб.36 см - по детайл
	м3
	165.05
	
	

	20
	Доставка и полагане на битумизирана основа с  трошен камък- деб.8 см - по детайл
	т
	87.07
	
	

	 
	ВСИЧКО КЛОН 1:
	 
	 
	
	

	 
	КЛОН 3
	 
	 
	
	

	 
	Изграждане на водопроводна мрежа
	 
	 
	
	

	1
	Всичко  изкоп
	м3
	212.90
	
	

	1.1.
	Машинен изкоп 
	м3
	170.32
	
	

	1.1.1.
	Машинен изкоп до  ш.1,2 на отвал  при едно утежнено  условие
	м3
	148.54
	
	

	1.1.2.
	Машинен изкоп до ш. 1,2 на транспорт при едно утежнено  условие
	м3
	21.79
	
	

	1.2.
	Изкоп ръчен укрепен с шир. 0,6м - 1,20м дълб. от 0м до 2м в земна почва
	м3
	42.58
	
	

	2
	Прехвърляне на земни и скални маси до 3м хориэ. или 2м вертик. разстояние
	м3
	42.58
	
	

	3
	Натоварване на  земни маси на камион
	м3
	42.58
	
	

	4
	Извозване на  излишни земни маси на разстояние до 5 км. 
	м3
	64.37
	
	

	5
	Разриване на земни маси   или такса депо
	м3
	64.37
	
	

	6
	Направа на пясъчно легло под тръба
	м3
	16.50
	
	

	7
	Обратно  засипване с пясък около тръбата
	м3
	46.81
	
	

	8
	Превоз пясък
	м3
	63.31
	
	

	9
	Обратно  засипване тесни изкопи
	м3
	156.79
	
	

	10
	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка
	м3
	220.10
	
	

	11
	Опорни блокове
	бр.
	3.00
	
	

	12
	Доставка и монтаж на тръби PE   DN 90 PN10 
	м
	165.04
	
	

	13
	Доставка и монтаж на фасонни парчета полиетиленови (РЕ) и арматура
	 
	 
	
	

	13.1
	   Тройник 90/90/90
	бр.
	2
	
	

	13.2
	   СК DN80 (комплект)
	бр.
	1
	
	

	13.3
	   Свободен фланец  DN80
	бр.
	1
	
	

	13.4
	   Фланшов накрайник  DN90
	бр.
	1
	
	

	14
	Изпитване на водоплътност и дезинфекция
	м
	165.04
	
	

	15
	Сградни отклонения Ø25
	бр.
	9.00
	
	

	 
	Разваляне и въстановяване настилки
	 
	 
	
	

	16
	Рязане  на  асфалтова  настилка  с фугорезачка
	м
	332.08
	
	

	17
	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 8 см
	м3
	13.20
	
	

	18
	Механизирано разкъртване на пътни настилки - основа  от едротрошен камък или основа калдаръм 52 см
	м3
	85.82
	
	

	19
	Натоварване на фрезован и разрушен материал на  транспорт и извозване на разстояние до 5 км
	м3
	99.02
	
	

	20
	Разриване на строителни отпадъци или Такса депо
	м3
	99.02
	
	

	21
	Доставка и полагане на каменна основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), с CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор- деб. 46 см - по детайл
	м3
	75.92
	
	

	22
	Доставка и полагане на битумизирана основа с  трошен камък- деб.6 см
	т
	19.80
	
	

	23
	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/ с дебелина след уплътнението 4см, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5500 от ТС
	т
	15.84
	
	

	24
	Доставка и полагане на дребнозърнеста плътна асфалтобетонова смес, тип Б, марка II, БДС 4132-90г за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см., включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5600 от ТС
	т
	13.86
	
	

	 
	ВСИЧКО КЛОН 3:
	 
	 
	
	

	 
	КЛОН 4
	 
	 
	 
	 

	 
	Изграждане на водопроводна мрежа
	 
	 
	 
	 

	1
	Всичко  изкоп
	м3
	110.04
	 
	 

	1.1.
	Машинен изкоп 
	м3
	88.03
	 
	 

	1.1.1.
	Машинен изкоп до  ш.1,2 на отвал  при едно утежнено  условие
	м3
	75.71
	
	

	1.1.2.
	Машинен изкоп до ш. 1,2 на транспорт при едно утежнено  условие
	м3
	12.32
	
	

	1.2.
	Изкоп ръчен укрепен с шир. 0,6м - 1,20м дълб. от 0м до 2м в земна почва
	м3
	22.01
	
	

	2
	Прехвърляне на земни и скални маси до 3м хориэ. или 2м вертик. разстояние
	м3
	22.01
	
	

	3
	Натоварване на  земни маси на камион
	м3
	22.01
	
	

	4
	Извозване на  излишни земни маси на разстояние до 5 км. 
	м3
	34.33
	
	

	5
	Разриване на земни маси   или такса депо
	м3
	34.33
	
	

	6
	Направа на пясъчно легло под тръба
	м3
	8.80
	
	

	7
	Обратно  засипване с пясък около тръбата
	м3
	24.97
	
	

	8
	Превоз пясък
	м3
	33.77
	
	

	9
	Обратно  засипване тесни изкопи
	м3
	75.71
	
	

	10
	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка
	м3
	143.25
	
	

	11
	Опорни блокове
	бр.
	0
	
	

	12
	 Доставка и монтаж на тръби PE  DN 90 PN10 
	м
	88.03
	
	

	13
	Изпитване на водоплътност и дезинфекция
	м
	88.03
	
	

	14
	Сградни отклонения Ø25
	бр.
	2.00
	
	

	 
	Разваляне и въстановяване настилки
	 
	 
	
	

	15
	Рязане  на  асфалтова  настилка  с фугорезачка
	м
	178.06
	
	

	16
	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 8 см
	м3
	7.04
	
	

	17
	Механизирано разкъртване на пътни настилки - основа  от едротрошен камък или основа калдаръм 42см
	м3
	36.97
	
	

	18
	Натоварване на фрезован и разрушен материал на  транспорт и извозване на разстояние до 5 км
	м3
	44.00
	
	

	19
	Разриване на строителни отпадъци или Такса депо
	м3
	44.00
	
	

	19
	Доставка и полагане на каменна основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), с CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор- деб.36 см- по детайл
	м3
	31.70
	
	

	20
	Доставка и полагане на битумизирана основа с  трошен камък- деб.6 см- по детайл
	т
	10.05
	
	

	21
	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/ с дебелина след уплътнението 4см, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5500 от ТС
	т
	8.45
	
	

	22
	Доставка и полагане на дребнозърнеста плътна асфалтобетонова смес, тип Б, марка II, БДС 4132-90г за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см., включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5600 от ТС
	т
	7.39
	
	

	 
	ВСИЧКО КЛОН 4:
	 
	 
	
	

	 
	КЛОН 8
	 
	 
	
	

	 
	Изграждане на водопроводна мрежа
	 
	 
	
	

	1
	Всичко  изкоп
	м3
	241.49
	
	

	1.1.
	Машинен изкоп 
	м3
	193.20
	
	

	1.1.1.
	Машинен изкоп до  ш.1,2 на отвал  при едно утежнено  условие
	м3
	170.14
	
	

	1.1.2.
	Машинен изкоп до ш. 1,2 на транспорт при едно утежнено  условие
	м3
	23.05
	
	

	1.2.
	Изкоп ръчен укрепен с шир. 0,6м - 1,20м дълб. от 0м до 2м в земна почва
	м3
	48.30
	
	

	2
	Прехвърляне на земни и скални маси до 3м хориэ. или 2м вертик. разстояние
	м3
	48.30
	
	

	3
	Натоварване на  земни маси на камион
	м3
	48.30
	
	

	4
	Извозване на  излишни земни маси на разстояние до 5 км. 
	м3
	71.35
	
	

	5
	Разриване на земни маси   или такса депо
	м3
	71.35
	
	

	6
	Направа на пясъчно легло под тръба
	м3
	18.30
	
	

	7
	Обратно  засипване с пясък около тръбата
	м3
	51.88
	
	

	8
	Превоз пясък
	м3
	70.18
	
	

	9
	Обратно  засипване тесни изкопи
	м3
	170.14
	
	

	10
	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка
	м3
	310.50
	
	

	11
	Опорни блокове
	бр.
	5
	
	

	12
	 Доставка и монтаж на тръби PE  DN 90 PN10 
	м
	182.95
	
	

	13
	Доставка и монтаж на фасонни парчета полиетиленови (РЕ) и арматура
	 
	 
	
	

	13.1
	   Тройник 90/90/90
	бр.
	2
	
	

	13.2
	   СК DN80 (комплект)
	бр.
	3
	
	

	13.3
	   Свободен фланец  DN80
	бр.
	5
	
	

	13.4
	   Фланшов накрайник  DN90
	бр.
	5
	
	

	13.5
	   ПХ 70/80 (комплект)
	бр.
	1
	
	

	14
	Изпитване на водоплътност и дезинфекция
	м
	182.95
	
	

	15
	Сградни отклонения Ø25
	бр.
	4.00
	
	

	 
	Разваляне и въстановяване настилки
	 
	 
	
	

	16
	Рязане  на  асфалтова  настилка  с фугорезачка
	м
	367.90
	
	

	17
	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 8 см
	м3
	14.64
	
	

	18
	Механизирано разкъртване на пътни настилки - основа  от едротрошен камък или основа калдаръм 42 см
	м3
	76.84
	
	

	19
	Натоварване на фрезован и разрушен материал на  транспорт и извозване на разстояние до 5 км
	м3
	91.48
	
	

	20
	Разриване на строителни отпадъци или Такса депо
	м3
	91.48
	
	

	20
	Доставка и полагане на каменна основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), с CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор- деб.36 см- по детайл
	м3
	65.86
	
	

	21
	Доставка и полагане на битумизирана основа с  трошен камък- деб.6 см- по детайл
	т
	20.86
	
	

	22
	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/ с дебелина след уплътнението 4см, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5500 от ТС
	т
	17.56
	
	

	23
	Доставка и полагане на дребнозърнеста плътна асфалтобетонова смес, тип Б, марка II, БДС 4132-90г за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см., включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5600 от ТС
	т
	15.37
	
	

	 
	ВСИЧКО КЛОН 8:
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	КЛОН 10
	 
	 
	
	

	 
	Изграждане на водопроводна мрежа
	 
	 
	
	

	1
	Всичко  изкоп
	м3
	230.93
	
	

	1.1.
	Машинен изкоп 
	м3
	184.74
	
	

	1.1.1.
	Машинен изкоп до  ш.1,2 на отвал  при едно утежнено  условие
	м3
	164.71
	
	

	1.1.2.
	Машинен изкоп до ш. 1,2 на транспорт при едно утежнено  условие
	м3
	20.04
	
	

	1.2.
	Изкоп ръчен укрепен с шир. 0,6м - 1,20м дълб. от 0м до 2м в земна почва
	м3
	46.19
	
	

	2
	Прехвърляне на земни и скални маси до 3м хориэ. или 2м вертик. разстояние
	м3
	46.19
	
	

	3
	Натоварване на  земни маси на камион
	м3
	46.19
	
	

	4
	Извозване на  излишни земни маси на разстояние до 5 км. 
	м3
	66.23
	
	

	5
	Разриване на земни маси   или такса депо
	м3
	66.23
	
	

	6
	Направа на пясъчно легло под тръба
	м3
	16.98
	
	

	7
	Обратно  засипване с пясък около тръбата
	м3
	48.16
	
	

	8
	Превоз пясък
	м3
	65.14
	
	

	9
	Обратно  засипване тесни изкопи
	м3
	164.71
	
	

	10
	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка
	м3
	229.84
	
	

	11
	Опорни блокове
	бр.
	4
	
	

	12
	Доставка и монтаж на тръби PE   DN 90 PN10 
	м
	169.80
	
	

	13
	Доставка и монтаж на фасонни парчета полиетиленови (РЕ) и арматура
	 
	 
	
	

	13.1
	   Тройник 90/90/90
	бр.
	1
	
	

	13.2
	   СК DN80 (комплект)
	бр.
	2
	
	

	13.3
	   Свободен фланец  DN80
	бр.
	3
	
	

	13.4
	   Фланшов накрайник  DN90
	бр.
	3
	
	

	13.5
	   ПХ 70/80 (комплект)
	бр.
	1
	
	

	14
	Изпитване на водоплътност и дезинфекция
	м
	169.80
	
	

	15
	Сградни отклонения Ø25
	бр.
	2.00
	
	

	 
	Разваляне и въстановяване настилки
	 
	 
	
	

	16
	Рязане  на  асфалтова  настилка  с фугорезачка
	м
	341.60
	
	

	17
	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 8 см
	м3
	13.58
	
	

	18
	Механизирано разкъртване на пътни настилки - основа  от едротрошен камък или основа калдаръм 42 см
	м3
	71.32
	
	

	19
	Натоварване на фрезован и разрушен материал на  транспорт и извозване на разстояние до 5 км
	м3
	84.90
	
	

	20
	Разриване на строителни отпадъци или Такса депо
	м3
	84.90
	
	

	21
	Доставка и полагане на каменна основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), с CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор- деб.36 см- по детайл
	м3
	61.13
	
	

	22
	Доставка и полагане на битумизирана основа с  трошен камък- деб.6 см- по детайл
	т
	19.36
	
	

	23
	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/ с дебелина след уплътнението 4см, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5500 от ТС
	т
	16.30
	
	

	24
	Доставка и полагане на дребнозърнеста плътна асфалтобетонова смес, тип Б, марка II, БДС 4132-90г за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см., включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5600 от ТС
	т
	14.26
	
	

	 
	ВСИЧКО КЛОН 10:
	 
	 
	
	

	 
	КЛОН 11
	 
	 
	
	

	 
	Изграждане на водопроводна мрежа
	 
	 
	
	

	1
	Всичко  изкоп
	м3
	237.91
	
	

	1.1.
	Машинен изкоп 
	м3
	190.33
	
	

	1.1.1.
	Машинен изкоп до  ш.1,2 на отвал  при едно утежнено  условие
	м3
	169.18
	
	

	1.1.2.
	Машинен изкоп до ш. 1,2 на транспорт при едно утежнено  условие
	м3
	21.15
	
	

	1.2.
	Изкоп ръчен укрепен с шир. 0,6м - 1,20м дълб. от 0м до 2м в земна почва
	м3
	47.58
	
	

	2
	Прехвърляне на земни и скални маси до 3м хориэ. или 2м вертик. разстояние
	м3
	47.58
	
	

	3
	Натоварване на  земни маси на камион
	м3
	47.58
	
	

	4
	Извозване на  излишни земни маси на разстояние до 5 км. 
	м3
	68.73
	
	

	5
	Разриване на земни маси   или такса депо
	м3
	68.73
	
	

	6
	Направа на пясъчно легло под тръба
	м3
	17.62
	
	

	7
	Обратно  засипване с пясък около тръбата
	м3
	49.98
	
	

	8
	Превоз пясък
	м3
	67.60
	
	

	9
	Обратно  засипване тесни изкопи
	м3
	169.18
	
	

	10
	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка
	м3
	236.78
	
	

	11
	Опорни блокове
	бр.
	5
	
	

	12
	Доставка и монтаж на тръби PE   DN 90 PN10 
	м
	176.23
	
	

	13
	Доставка и монтаж на фасонни парчета полиетиленови (РЕ) и арматура
	 
	 
	
	

	13.1
	   Тройник 90/90/90
	бр.
	3
	
	

	13.2
	   СК DN80 (комплект)
	бр.
	3
	
	

	13.3
	   Свободен фланец  DN80
	бр.
	5
	
	

	13.4
	   Фланшов накрайник  DN90
	бр.
	5
	
	

	13.5
	   ПХ 70/80 (комплект)
	бр.
	1
	
	

	14
	Изпитване на водоплътност и дезинфекция
	м
	176.23
	
	

	15
	Сградни отклонения Ø25
	бр.
	3.00
	
	

	 
	Разваляне и въстановяване настилки
	 
	 
	
	

	16
	Рязане  на  асфалтова  настилка  с фугорезачка
	м
	354.46
	
	

	17
	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 8 см
	м3
	14.10
	
	

	18
	Механизирано разкъртване на пътни настилки - основа  от едротрошен камък или основа калдаръм 42 см
	м3
	74.02
	
	

	19
	Натоварване на фрезован и разрушен материал на  транспорт и извозване на разстояние до 5 км
	м3
	88.12
	
	

	20
	Разриване на строителни отпадъци или Такса депо
	м3
	88.12
	
	

	21
	Доставка и полагане на каменна основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), с CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор- деб.36 см- по детайл
	м3
	63.44
	
	

	22
	Доставка и полагане на битумизирана основа с  трошен камък- деб.6 см- по детайл
	т
	20.10
	
	

	23
	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/ с дебелина след уплътнението 4см, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5500 от ТС
	т
	16.92
	
	

	24
	Доставка и полагане на дребнозърнеста плътна асфалтобетонова смес, тип Б, марка II, БДС 4132-90г за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см., включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5600 от ТС
	т
	14.80
	
	

	 
	ВСИЧКО КЛОН 11:
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	КЛОН 13
	 
	 
	
	

	 
	Изграждане на водопроводна мрежа
	 
	 
	
	

	1
	Всичко  изкоп
	м3
	369.59
	
	

	1.1.
	Машинен изкоп 
	м3
	295.67
	
	

	1.1.1.
	Машинен изкоп до  ш.1,2 на отвал  при едно утежнено  условие
	м3
	256.98
	
	

	1.1.2.
	Машинен изкоп до ш. 1,2 на транспорт при едно утежнено  условие
	м3
	38.69
	
	

	1.2.
	Изкоп ръчен укрепен с шир. 0,6м - 1,20м дълб. от 0м до 2м в земна почва
	м3
	73.92
	
	

	2
	Прехвърляне на земни и скални маси до 3м хориэ. или 2м вертик. разстояние
	м3
	73.92
	
	

	3
	Натоварване на  земни маси на камион
	м3
	73.92
	
	

	4
	Извозване на  излишни земни маси на разстояние до 5 км. 
	м3
	112.61
	
	

	5
	Разриване на земни маси   или такса депо
	м3
	112.61
	
	

	6
	Направа на пясъчно легло под тръба
	м3
	28.87
	
	

	7
	Обратно  засипване с пясък около тръбата
	м3
	81.89
	
	

	8
	Превоз пясък
	м3
	110.76
	
	

	9
	Обратно  засипване тесни изкопи
	м3
	256.98
	
	

	10
	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка
	м3
	367.74
	
	

	11
	Опорни блокове
	бр.
	14
	
	

	12
	Доставка и монтаж на тръби PE   DN 90 PN10 
	м
	288.74
	
	

	13
	Доставка и монтаж на фасонни парчета полиетиленови (РЕ) и арматура
	 
	 
	
	

	13.1
	   Тройник 90/90/90
	бр.
	5
	
	

	13.2
	   СК DN80 (комплект)
	бр.
	5
	
	

	13.3
	   Свободен фланец  DN80
	бр.
	7
	
	

	13.4
	   Фланшов накрайник  DN90
	бр.
	7
	
	

	13.5
	   ПХ 70/80 (комплект)
	бр.
	3
	
	

	13.6
	   Коляно 45o DN90
	бр.
	1
	
	

	14
	Изпитване на водоплътност и дезинфекция
	м
	288.74
	
	

	15
	Сградни отклонения Ø25
	бр.
	12.00
	
	

	 
	Разваляне и въстановяване настилки
	 
	 
	
	

	16
	Рязане  на  асфалтова  настилка  с фугорезачка
	м
	579.48
	
	

	17
	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 8 см
	м3
	23.10
	
	

	18
	Механизирано разкъртване на пътни настилки - основа  от едротрошен камък или основа калдаръм 42 см
	м3
	121.27
	
	

	19
	Натоварване на фрезован и разрушен материал на  транспорт и извозване на разстояние до 5 км
	м3
	144.37
	
	

	20
	Разриване на строителни отпадъци или Такса депо
	м3
	144.37
	
	

	21
	Доставка и полагане на каменна основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), с CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор- деб.36 см- по детайл
	м3
	103.95
	
	

	22
	Доставка и полагане на битумизирана основа с  трошен камък- деб.6 см - по детайл
	т
	32.92
	
	

	23
	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/ с дебелина след уплътнението 4см, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5500 от ТС
	т
	27.72
	
	

	24
	Доставка и полагане на дребнозърнеста плътна асфалтобетонова смес, тип Б, марка II, БДС 4132-90г за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см., включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5600 от ТС
	т
	24.25
	
	

	 
	ВСИЧКО КЛОН 13:
	 
	 
	
	

	 
	КЛОН 31
	 
	 
	
	

	 
	Изграждане на водопроводна мрежа
	 
	 
	
	

	1
	Всичко  изкоп
	м3
	492.82
	
	

	1.1.
	Машинен изкоп 
	м3
	394.26
	
	

	1.1.1.
	Машинен изкоп до  ш.1,2 на отвал  при едно утежнено  условие
	м3
	354.55
	
	

	1.1.2.
	Машинен изкоп до ш. 1,2 на транспорт при едно утежнено  условие
	м3
	39.71
	
	

	1.2.
	Изкоп ръчен укрепен с шир. 0,6м - 1,20м дълб. от 0м до 2м в земна почва
	м3
	98.56
	
	

	2
	Прехвърляне на земни и скални маси до 3м хориэ. или 2м вертик. разстояние
	м3
	98.56
	
	

	3
	Натоварване на  земни маси на камион
	м3
	98.56
	
	

	4
	Извозване на  излишни земни маси на разстояние до 5 км. 
	м3
	138.27
	
	

	5
	Разриване на земни маси   или такса депо
	м3
	138.27
	
	

	6
	Направа на пясъчно легло под тръба
	м3
	35.46
	
	

	7
	Обратно  засипване с пясък около тръбата
	м3
	100.55
	
	

	8
	Превоз пясък
	м3
	136.01
	
	

	9
	Обратно  засипване тесни изкопи
	м3
	354.55
	
	

	10
	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка
	м3
	490.56
	
	

	11
	Опорни блокове
	бр.
	10
	
	

	12
	Доставка и монтаж на тръби PE   DN 90 PN10 
	м
	354.55
	
	

	13
	Доставка и монтаж на фасонни парчета полиетиленови (РЕ) и арматура
	 
	 
	
	

	13.1
	   Тройник 90/90/90
	бр.
	4
	
	

	13.2
	   СК DN80 (комплект)
	бр.
	4
	
	

	13.3
	   Свободен фланец  DN80
	бр.
	6
	
	

	13.4
	   Фланшов накрайник  DN90
	бр.
	6
	
	

	13.5
	   ПХ 70/80 (комплект)
	бр.
	2
	
	

	13.6
	   Коляно 30o DN90
	бр.
	2
	
	

	14
	Изпитване на водоплътност и дезинфекция
	м
	354.55
	
	

	15
	Сградни отклонения Ø25
	бр.
	16.00
	
	

	 
	Разваляне и въстановяване настилки
	 
	 
	
	

	16
	Механизирано разкъртване на пътни настилки - основа  от едротрошен камък или основа калдаръм 44 см
	м3
	156.00
	
	

	17
	Натоварване на фрезован и разрушен материал на  транспорт и извозване на разстояние до 5 км
	м3
	156.00
	
	

	18
	Разриване на строителни отпадъци или Такса депо
	м3
	156.00
	
	

	19
	Доставка и полагане на каменна основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), с CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор- деб.36 см.- по детайл
	м3
	113.46
	
	

	20
	Доставка и полагане на битумизирана основа с  трошен камък- деб.8 см. - по детайл
	т
	53.89
	
	

	 
	ВСИЧКО КЛОН 31:
	 
	 
	
	

	 
	КЛОН 43
	 
	 
	
	

	 
	Изграждане на водопроводна мрежа
	 
	 
	
	

	1
	Всичко  изкоп
	м3
	145.00
	
	

	1.1.
	Машинен изкоп 
	м3
	116.00
	
	

	1.1.1.
	Машинен изкоп до  ш.1,2 на отвал  при едно утежнено  условие
	м3
	99.76
	
	

	1.1.2.
	Машинен изкоп до ш. 1,2 на транспорт при едно утежнено  условие
	м3
	16.24
	
	

	1.2.
	Изкоп ръчен укрепен с шир. 0,6м - 1,20м дълб. от 0м до 2м в земна почва
	м3
	29.00
	
	

	2
	Прехвърляне на земни и скални маси до 3м хориэ. или 2м вертик. разстояние
	м3
	29.00
	
	

	3
	Натоварване на  земни маси на камион
	м3
	29.00
	
	

	4
	Извозване на  излишни земни маси на разстояние до 5 км. 
	м3
	45.24
	
	

	5
	Разриване на земни маси   или такса депо
	м3
	45.24
	
	

	6
	Направа на пясъчно легло под тръба
	м3
	11.60
	
	

	7
	Обратно  засипване с пясък около тръбата
	м3
	32.90
	
	

	8
	Превоз пясък
	м3
	44.50
	
	

	9
	Обратно  засипване тесни изкопи
	м3
	99.76
	
	

	10
	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка
	м3
	144.26
	
	

	11
	Опорни блокове
	бр.
	5
	
	

	12
	Доставка и монтаж на тръби PE   DN 90 PN10 
	м
	116.00
	
	

	13
	Доставка и монтаж на фасонни парчета полиетиленови (РЕ) и арматура
	 
	 
	
	

	13.1
	   Тройник 90/90/90
	бр.
	1
	
	

	13.2
	   СК DN80 (комплект)
	бр.
	2
	
	

	13.3
	   Свободен фланец  DN80
	бр.
	3
	
	

	13.4
	   Фланшов накрайник  DN90
	бр.
	3
	
	

	13.5
	   ПХ 70/80 (комплект)
	бр.
	1
	
	

	14
	Изпитване на водоплътност и дезинфекция
	м
	116.00
	
	

	15
	Сградни отклонения Ø25
	бр.
	7.00
	
	

	 
	Разваляне и въстановяване настилки
	 
	 
	
	

	16
	Рязане  на  асфалтова  настилка  с фугорезачка
	м
	234.00
	
	

	17
	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 8 см
	м3
	9.28
	
	

	18
	Механизирано разкъртване на пътни настилки - основа  от едротрошен камък или основа калдаръм 42 см
	м3
	48.72
	
	

	19
	Натоварване на фрезован и разрушен материал на  транспорт и извозване на разстояние до 5 км
	м3
	58.00
	
	

	20
	Разриване на строителни отпадъци или Такса депо
	м3
	58.00
	
	

	21
	Доставка и полагане на каменна основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), с CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор- деб.36 см.- по детайл
	м3
	41.76
	
	

	22
	Доставка и полагане на битумизирана основа с  трошен камък- деб.6 см.- по детайл
	т
	13.22
	
	

	23
	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/ с дебелина след уплътнението 4см, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5500 от ТС
	т
	11.14
	
	

	24
	Доставка и полагане на дребнозърнеста плътна асфалтобетонова смес, тип Б, марка II, БДС 4132-90г за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см., включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5600 от ТС
	т
	9.74
	
	

	 
	ВСИЧКО КЛОН 43:
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	КЛОН  46
	 
	 
	
	

	 
	Изграждане на водопроводна мрежа
	 
	 
	
	

	1
	Всичко  изкоп
	м3
	118.31
	
	

	1.1.
	Машинен изкоп 
	м3
	94.65
	
	

	1.1.1.
	Машинен изкоп до  ш.1,2 на отвал  при едно утежнено  условие
	м3
	81.40
	
	

	1.1.2.
	Машинен изкоп до ш. 1,2 на транспорт при едно утежнено  условие
	м3
	13.25
	
	

	1.2.
	Изкоп ръчен укрепен с шир. 0,6м - 1,20м дълб. от 0м до 2м в земна почва
	м3
	23.66
	
	

	2
	Прехвърляне на земни и скални маси до 3м хориэ. или 2м вертик. разстояние
	м3
	23.66
	
	

	3
	Натоварване на  земни маси на камион
	м3
	23.66
	
	

	4
	Извозване на  излишни земни маси на разстояние до 5 км. 
	м3
	36.91
	
	

	5
	Разриване на земни маси   или такса депо
	м3
	36.91
	
	

	6
	Направа на пясъчно легло под тръба
	м3
	9.47
	
	

	7
	Обратно  засипване с пясък около тръбата
	м3
	26.84
	
	

	8
	Превоз пясък
	м3
	36.31
	
	

	9
	Обратно  засипване тесни изкопи
	м3
	81.40
	
	

	10
	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка
	м3
	117.71
	
	

	11
	Опорни блокове
	бр.
	4
	
	

	12
	Доставка и монтаж на тръби PE   DN 90 PN10 
	м
	94.65
	
	

	13
	Доставка и монтаж на фасонни парчета полиетиленови (РЕ) и арматура
	 
	 
	
	

	13.1
	   Тройник 90/90/90
	бр.
	2
	
	

	13.2
	   СК DN80 (комплект)
	бр.
	2
	
	

	13.3
	   Свободен фланец  DN80
	бр.
	3
	
	

	13.4
	   Фланшов накрайник  DN90
	бр.
	3
	
	

	13.5
	   ПХ 70/80 (комплект)
	бр.
	1
	
	

	14
	Изпитване на водоплътност и дезинфекция
	м
	94.65
	
	

	15
	Сградни отклонения Ø25
	бр.
	1.00
	
	

	 
	Разваляне и въстановяване настилки
	 
	 
	
	

	16
	Рязане  на  асфалтова  настилка  с фугорезачка
	м
	191.30
	
	

	17
	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 8 см
	м3
	7.57
	
	

	18
	Механизирано разкъртване на пътни настилки - основа  от едротрошен камък или основа калдаръм 42 см
	м3
	39.75
	
	

	19
	Натоварване на фрезован и разрушен материал на  транспорт и извозване на разстояние до 5 км
	м3
	47.32
	
	

	20
	Разриване на строителни отпадъци или Такса депо
	м3
	47.32
	
	

	21
	Доставка и полагане на каменна основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), с CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор- деб.36 см.- по детайл
	м3
	34.07
	
	

	22
	Доставка и полагане на битумизирана основа с  трошен камък- деб.6 см.- по детайл
	т
	10.79
	
	

	23
	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/ с дебелина след уплътнението 4см, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5500 от ТС
	т
	9.09
	
	

	24
	Доставка и полагане на дребнозърнеста плътна асфалтобетонова смес, тип Б, марка II, БДС 4132-90г за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см., включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5600 от ТС
	т
	7.95
	
	

	 
	ВСИЧКО КЛОН 46:
	 
	 
	
	

	 
	КЛОН 48
	 
	 
	
	

	 
	Изграждане на водопроводна мрежа
	 
	 
	
	

	1
	Всичко  изкоп
	м3
	463.90
	
	

	1.1.
	Машинен изкоп 
	м3
	371.12
	
	

	1.1.1.
	Машинен изкоп до  ш.1,2 на отвал  при едно утежнено  условие
	м3
	317.99
	
	

	1.1.2.
	Машинен изкоп до ш. 1,2 на транспорт при едно утежнено  условие
	м3
	53.12
	
	

	1.2.
	Изкоп ръчен укрепен с шир. 0,6м - 1,20м дълб. от 0м до 2м в земна почва
	м3
	92.78
	
	

	2
	Прехвърляне на земни и скални маси до 3м хориэ. или 2м вертик. разстояние
	м3
	92.78
	
	

	3
	Натоварване на  земни маси на камион
	м3
	92.78
	
	

	4
	Извозване на  излишни земни маси на разстояние до 5 км. 
	м3
	145.90
	
	

	5
	Разриване на земни маси   или такса депо
	м3
	145.90
	
	

	6
	Направа на пясъчно легло под тръба
	м3
	37.41
	
	

	7
	Обратно  засипване с пясък около тръбата
	м3
	106.10
	
	

	8
	Превоз пясък
	м3
	143.51
	
	

	9
	Обратно  засипване тесни изкопи
	м3
	317.99
	
	

	10
	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка
	м3
	461.50
	
	

	11
	Опорни блокове
	бр.
	8
	
	

	12
	Доставка и монтаж на тръби PE   DN 90 PN10 
	м
	374.11
	
	

	13
	Доставка и монтаж на фасонни парчета полиетиленови (РЕ) и арматура
	 
	 
	
	

	13.1
	   Тройник 90/90/90
	бр.
	4
	
	

	13.2
	   СК DN80 (комплект)
	бр.
	5
	
	

	13.3
	   Свободен фланец  DN80
	бр.
	8
	
	

	13.4
	   Фланшов накрайник  DN90
	бр.
	8
	
	

	13.5
	   ПХ 70/80 (комплект)
	бр.
	2
	
	

	13.6
	   Коляно 45o DN90
	бр.
	2
	
	

	14
	Изпитване на водоплътност и дезинфекция
	м
	374.11
	
	

	15
	Сградни отклонения Ø25
	бр.
	5.00
	
	

	 
	Разваляне и въстановяване настилки
	 
	 
	
	

	16
	Рязане  на  асфалтова  настилка  с фугорезачка
	м
	750.22
	
	

	17
	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 8 см
	м3
	29.93
	
	

	18
	Механизирано разкъртване на пътни настилки - основа  от едротрошен камък или основа калдаръм 42 см
	м3
	157.13
	
	

	19
	Натоварване на фрезован и разрушен материал на  транспорт и извозване на разстояние до 5 км
	м3
	187.06
	
	

	20
	Разриване на строителни отпадъци или Такса депо
	м3
	187.06
	
	

	21
	Доставка и полагане на каменна основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), с CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор- деб.36 см.- по детайл
	м3
	134.68
	
	

	22
	Доставка и полагане на битумизирана основа с  трошен камък- деб.6 см.- по детайл
	т
	42.65
	
	

	23
	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/ с дебелина след уплътнението 4см, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5500 от ТС
	т
	35.91
	
	

	24
	Доставка и полагане на дребнозърнеста плътна асфалтобетонова смес, тип Б, марка II, БДС 4132-90г за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см., включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5600 от ТС
	т
	31.43
	
	

	 
	ВСИЧКО КЛОН 48:
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	КЛОН 51
	 
	 
	
	

	 
	Изграждане на водопроводна мрежа
	 
	 
	
	

	1
	Всичко  изкоп
	м3
	283.35
	
	

	1.1.
	Машинен изкоп 
	м3
	226.68
	
	

	1.1.1.
	Машинен изкоп до  ш.1,2 на отвал  при едно утежнено  условие
	м3
	194.94
	
	

	1.1.2.
	Машинен изкоп до ш. 1,2 на транспорт при едно утежнено  условие
	м3
	31.74
	
	

	1.2.
	Изкоп ръчен укрепен с шир. 0,6м - 1,20м дълб. от 0м до 2м в земна почва
	м3
	56.67
	
	

	2
	Прехвърляне на земни и скални маси до 3м хориэ. или 2м вертик. разстояние
	м3
	56.67
	
	

	3
	Натоварване на  земни маси на камион
	м3
	56.67
	
	

	4
	Извозване на  излишни земни маси на разстояние до 5 км. 
	м3
	88.41
	
	

	5
	Разриване на земни маси   или такса депо
	м3
	88.41
	
	

	6
	Направа на пясъчно легло под тръба
	м3
	22.67
	
	

	7
	Обратно  засипване с пясък около тръбата
	м3
	64.29
	
	

	9
	Превоз пясък
	м3
	86.96
	
	

	10
	Обратно  засипване тесни изкопи
	м3
	194.94
	
	

	11
	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка
	м3
	281.90
	
	

	12
	Опорни блокове
	бр.
	5
	
	

	13
	Доставка и монтаж на тръби PE   DN 90 PN10 
	м
	226.68
	
	

	14
	Доставка и монтаж на фасонни парчета полиетиленови (РЕ) и арматура
	 
	 
	
	

	14.1
	   Тройник 90/90/90
	бр.
	1
	
	

	14.2
	   СК DN80 (комплект)
	бр.
	3
	
	

	14.3
	   Свободен фланец  DN80
	бр.
	5
	
	

	14.4
	   Фланшов накрайник  DN90
	бр.
	5
	
	

	14.5
	   ПХ 70/80 (комплект)
	бр.
	1
	
	

	14.6
	   Коляно 45o DN90
	бр.
	2
	
	

	13
	Изпитване на водоплътност и дезинфекция
	м
	226.68
	
	

	14
	Сградни отклонения Ø25
	бр.
	9.00
	
	

	 
	Разваляне и въстановяване настилки
	 
	 
	
	

	15
	Рязане  на  асфалтова  настилка  с фугорезачка
	м
	455.36
	
	

	16
	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 8 см
	м3
	18.13
	
	

	17
	Механизирано разкъртване на пътни настилки - основа  от едротрошен камък или основа калдаръм 42 см
	м3
	95.21
	
	

	18
	Натоварване на фрезован и разрушен материал на  транспорт и извозване на разстояние до 5 км
	м3
	113.34
	
	

	19
	Разриване на строителни отпадъци или Такса депо
	м3
	113.34
	
	

	20
	Доставка и полагане на каменна основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), с CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор- деб.36 см.- по детайл
	м3
	81.60
	
	

	21
	Доставка и полагане на битумизирана основа с  трошен камък- деб.6 см.- по детайл
	т
	25.84
	
	

	22
	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/ с дебелина след уплътнението 4см, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5500 от ТС
	т
	21.76
	
	

	23
	Доставка и полагане на дребнозърнеста плътна асфалтобетонова смес, тип Б, марка II, БДС 4132-90г за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см., включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5600 от ТС
	т
	19.04
	
	

	 
	ВСИЧКО КЛОН 51:
	 
	 
	
	

	 
	КЛОН 52
	 
	 
	
	

	 
	Изграждане на водопроводна мрежа
	 
	 
	
	

	1
	Всичко  изкоп
	м3
	207.89
	
	

	1.1.
	Машинен изкоп 
	м3
	166.31
	
	

	1.1.1.
	Машинен изкоп до  ш.1,2 на отвал  при едно утежнено  условие
	м3
	143.54
	
	

	1.1.2.
	Машинен изкоп до ш. 1,2 на транспорт при едно утежнено  условие
	м3
	22.77
	
	

	1.2.
	Изкоп ръчен укрепен с шир. 0,6м - 1,20м дълб. от 0м до 2м в земна почва
	м3
	41.58
	
	

	2
	Прехвърляне на земни и скални маси до 3м хориэ. или 2м вертик. разстояние
	м3
	41.58
	
	

	3
	Натоварване на  земни маси на камион
	м3
	41.58
	
	

	4
	Извозване на  излишни земни маси на разстояние до 5 км. 
	м3
	64.35
	
	

	5
	Разриване на земни маси   или такса депо
	м3
	64.35
	
	

	6
	Направа на пясъчно легло под тръба
	м3
	16.50
	
	

	7
	Обратно  засипване с пясък около тръбата
	м3
	46.79
	
	

	8
	Превоз пясък
	м3
	63.29
	
	

	9
	Обратно  засипване тесни изкопи
	м3
	143.54
	
	

	10
	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка
	м3
	270.12
	
	

	11
	Опорни блокове
	бр.
	3
	
	

	12
	Доставка и монтаж на тръби PE   DN 90 PN10 
	м
	164.99
	
	

	13
	Доставка и монтаж на фасонни парчета полиетиленови (РЕ) и арматура
	 
	 
	
	

	13.1
	   Тройник 90/90/90
	бр.
	1
	
	

	13.2
	   СК DN80 (комплект)
	бр.
	2
	
	

	13.3
	   Свободен фланец  DN80
	бр.
	3
	
	

	13.4
	   Фланшов накрайник  DN90
	бр.
	3
	
	

	13.5
	   ПХ 70/80 (комплект)
	бр.
	1
	
	

	14
	Изпитване на водоплътност и дезинфекция
	м
	164.99
	
	

	15
	Сградни отклонения Ø25
	бр.
	3.00
	
	

	 
	Разваляне и въстановяване настилки
	 
	 
	
	

	16
	Рязане  на  асфалтова  настилка  с фугорезачка
	м
	331.98
	
	

	17
	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 8 см
	м3
	13.20
	
	

	18
	Механизирано разкъртване на пътни настилки - основа  от едротрошен камък или основа калдаръм 42см
	м3
	69.30
	
	

	19
	Натоварване на фрезован и разрушен материал на  транспорт и извозване на разстояние до 5 км
	м3
	82.50
	
	

	20
	Разриване на строителни отпадъци или Такса депо
	м3
	82.50
	
	

	20
	Доставка и полагане на каменна основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), с CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор- деб.36 см.- по детайл
	м3
	59.40
	
	

	21
	Доставка и полагане на битумизирана основа с  трошен камък- деб.6 см.- по детайл
	т
	18.81
	
	

	22
	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/ с дебелина след уплътнението 4см, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5500 от ТС
	т
	15.85
	
	

	23
	Доставка и полагане на дребнозърнеста плътна асфалтобетонова смес, тип Б, марка II, БДС 4132-90г за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см., включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5600 от ТС
	т
	13.86
	
	

	 
	ВСИЧКО КЛОН 52:
	 
	 
	
	

	 
	КЛОН 53
	 
	 
	
	

	 
	Изграждане на водопроводна мрежа
	 
	 
	
	

	1
	Всичко  изкоп
	м3
	362.99
	
	

	1.1.
	Машинен изкоп 
	м3
	290.39
	
	

	1.1.1.
	Машинен изкоп до  ш.1,2 на отвал  при едно утежнено  условие
	м3
	254.09
	
	

	1.1.2.
	Машинен изкоп до ш. 1,2 на транспорт при едно утежнено  условие
	м3
	36.30
	
	

	1.2.
	Изкоп ръчен укрепен с шир. 0,6м - 1,20м дълб. от 0м до 2м в земна почва
	м3
	72.60
	
	

	2
	Прехвърляне на земни и скални маси до 3м хориэ. или 2м вертик. разстояние
	м3
	72.60
	
	

	3
	Натоварване на  земни маси на камион
	м3
	72.60
	
	

	4
	Извозване на  излишни земни маси на разстояние до 5 км. 
	м3
	108.90
	
	

	5
	Разриване на земни маси   или такса депо
	м3
	108.90
	
	

	6
	Направа на пясъчно легло под тръба
	м3
	27.92
	
	

	7
	Обратно  засипване с пясък около тръбата
	м3
	79.19
	
	

	8
	Превоз пясък
	м3
	107.11
	
	

	9
	Обратно  засипване тесни изкопи
	м3
	254.09
	
	

	10
	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка
	м3
	361.20
	
	

	11
	Опорни блокове
	бр.
	8
	
	

	12
	Доставка и монтаж на тръби PE   DN 90 PN10 
	м
	279.22
	
	

	13
	Доставка и монтаж на фасонни парчета полиетиленови (РЕ) и арматура
	 
	 
	
	

	13.1
	   Тройник 90/90/90
	бр.
	2
	
	

	13.2
	   СК DN80 (комплект)
	бр.
	4
	
	

	13.3
	   Свободен фланец  DN80
	бр.
	6
	
	

	13.4
	   Фланшов накрайник  DN90
	бр.
	6
	
	

	13.5
	   ПХ 70/80 (комплект)
	бр.
	2
	
	

	13.6
	   Коляно 45o DN90
	бр.
	2
	
	

	14
	Изпитване на водоплътност и дезинфекция
	м
	279.22
	
	

	15
	Сградни отклонения Ø25
	бр.
	7.00
	
	

	 
	Разваляне и въстановяване настилки
	 
	 
	
	

	16
	Механизирано разкъртване на пътни настилки - основа  от едротрошен камък или основа калдаръм 44 см
	м3
	122.86
	
	

	17
	Натоварване на фрезован и разрушен материал на  транспорт и извозване на разстояние до 5 км
	м3
	122.86
	
	

	18
	Разриване на строителни отпадъци или Такса депо
	м3
	122.86
	
	

	19
	Доставка и полагане на каменна основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), с CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор- деб.36 см.- по детайл
	м3
	100.52
	
	

	20
	Доставка и полагане на битумизирана основа с  трошен камък- деб.8 см.- по детайл
	т
	42.44
	
	

	 
	ВСИЧКО КЛОН 53:
	 
	 
	
	

	 
	КЛОН 55
	 
	 
	
	

	 
	Изграждане на водопроводна мрежа
	 
	 
	
	

	1
	Всичко  изкоп
	м3
	510.54
	
	

	1.1.
	Машинен изкоп 
	м3
	408.43
	
	

	1.1.1.
	Машинен изкоп до  ш.1,2 на отвал  при едно утежнено  условие
	м3
	365.21
	
	

	1.1.2.
	Машинен изкоп до ш. 1,2 на транспорт при едно утежнено  условие
	м3
	43.23
	
	

	1.2.
	Изкоп ръчен укрепен с шир. 0,6м - 1,20м дълб. от 0м до 2м в земна почва
	м3
	102.11
	
	

	2
	Прехвърляне на земни и скални маси до 3м хориэ. или 2м вертик. разстояние
	м3
	102.11
	
	

	3
	Натоварване на  земни маси на камион
	м3
	102.11
	
	

	4
	Извозване на  излишни земни маси на разстояние до 5 км. 
	м3
	145.34
	
	

	5
	Разриване на земни маси   или такса депо
	м3
	145.34
	
	

	6
	Направа на пясъчно легло под тръба
	м3
	37.27
	
	

	7
	Обратно  засипване с пясък около тръбата
	м3
	105.69
	
	

	8
	Превоз пясък
	м3
	142.96
	
	

	9
	Обратно  засипване тесни изкопи
	м3
	365.21
	
	

	10
	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка
	м3
	508.16
	
	

	11
	Опорни блокове
	бр.
	7
	
	

	12
	Доставка и монтаж на тръби PE   DN 90 PN10 
	м
	372.66
	
	

	13
	Доставка и монтаж на фасонни парчета полиетиленови (РЕ) и арматура
	 
	 
	
	

	13.1
	   Тройник 90/90/90
	бр.
	3
	
	

	13.2
	   СК DN80 (комплект)
	бр.
	3
	
	

	13.3
	   Свободен фланец  DN80
	бр.
	4
	
	

	13.4
	   Фланшов накрайник  DN90
	бр.
	4
	
	

	13.5
	   ПХ 70/80 (комплект)
	бр.
	2
	
	

	13.6
	   Коляно 90o DN90
	бр.
	1
	
	

	13.7
	   Коляно 90o Ф63
	бр.
	1
	
	

	13.8
	   Коляно преход вътрешна резба Ф63/2"
	бр.
	1
	
	

	13.9
	   Фланшов накрайник  Ф63/2"
	бр.
	1
	
	

	13.10
	   Преход вътрешна резба 63/2"
	бр.
	2
	
	

	13.11
	   ТСК 2"
	бр.
	1
	
	

	13.12
	   Водовземна скоба 90/2"
	бр.
	1
	
	

	13.13
	   Въздушник ф50  
	бр.
	4
	
	

	14
	Изпитване на водоплътност и дезинфекция
	м
	372.66
	
	

	15
	Сградни отклонения Ø25
	бр.
	22.00
	
	

	 
	Разваляне и въстановяване настилки
	 
	 
	
	

	16
	Механизирано разкъртване на пътни настилки - основа  от едротрошен камък или основа калдаръм 42см
	м3
	156.52
	
	

	17
	Натоварване на фрезован и разрушен материал на  транспорт и извозване на разстояние до 5 км
	м3
	156.52
	
	

	18
	Разриване на строителни отпадъци или Такса депо
	м3
	156.52
	
	

	19
	Доставка и полагане на каменна основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), с CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор- деб.36 см.- по детайл
	м3
	134.16
	
	

	20
	Доставка и полагане на битумизирана основа с  трошен камък- деб.8 см.- по детайл
	т
	56.65
	
	

	 
	ВСИЧКО КЛОН 55:
	 
	 
	
	

	 
	КЛОН 56
	 
	 
	
	

	 
	Изграждане на водопроводна мрежа
	 
	 
	
	

	1
	Всичко  изкоп
	м3
	229.57
	
	

	1.1.
	Машинен изкоп 
	м3
	183.66
	
	

	1.1.1.
	Машинен изкоп до  ш.1,2 на отвал  при едно утежнено  условие
	м3
	160.70
	
	

	1.1.2.
	Машинен изкоп до ш. 1,2 на транспорт при едно утежнено  условие
	м3
	22.96
	
	

	1.2.
	Изкоп ръчен укрепен с шир. 0,6м - 1,20м дълб. от 0м до 2м в земна почва
	м3
	45.91
	
	

	2
	Прехвърляне на земни и скални маси до 3м хориэ. или 2м вертик. разстояние
	м3
	45.91
	
	

	3
	Натоварване на  земни маси на камион
	м3
	45.91
	
	

	4
	Извозване на  излишни земни маси на разстояние до 5 км. 
	м3
	68.87
	
	

	5
	Разриване на земни маси   или такса депо
	м3
	68.87
	
	

	6
	Направа на пясъчно легло под тръба
	м3
	17.66
	
	

	7
	Обратно  засипване с пясък около тръбата
	м3
	50.08
	
	

	8
	Превоз пясък
	м3
	67.74
	
	

	9
	Обратно  засипване тесни изкопи
	м3
	160.70
	
	

	10
	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка
	м3
	228.40
	
	

	11
	Опорни блокове
	бр.
	1
	
	

	12
	Доставка и монтаж на тръби PE   DN 90 PN10 
	м
	176.59
	
	

	13
	Доставка и монтаж на фасонни парчета полиетиленови (РЕ) и арматура
	 
	 
	
	

	13.1
	   Тройник 90/90/90
	бр.
	1
	
	

	13.2
	   СК DN80 (комплект)
	бр.
	1
	
	

	13.3
	   Свободен фланец  DN80
	бр.
	1
	
	

	13.4
	   Фланшов накрайник  DN90
	бр.
	1
	
	

	13.5
	   ПХ 70/80 (комплект)
	бр.
	1
	
	

	14
	Изпитване на водоплътност и дезинфекция
	м
	176.59
	
	

	15
	Сградни отклонения Ø25
	бр.
	13.00
	
	

	 
	Разваляне и въстановяване настилки
	 
	 
	
	

	16
	Механизирано разкъртване на пътни настилки - основа  от едротрошен камък или основа калдаръм 42 см
	м3
	74.17
	
	

	17
	Натоварване на фрезован и разрушен материал на  транспорт и извозване на разстояние до 5 км
	м3
	74.17
	
	

	18
	Разриване на строителни отпадъци или Такса депо
	м3
	74.17
	
	

	19
	Доставка и полагане на каменна основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), с CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор- деб.36 см.- по детайл
	м3
	63.58
	
	

	20
	Доставка и полагане на битумизирана основа с  трошен камък- деб.8 см.- по детайл
	т
	26.84
	
	

	 
	ВСИЧКО КЛОН 56:
	 
	 
	 
	

	 
	ВСИЧКО СМР:
	 
	 
	 
	

	 
	20% ДДС:
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	ПОМОЩНИ  СМЕТКИ

	Сградно отклонение до 7м - улично платно с настилка  макадам

	№ по ред
	Видове СМР
	Ед. Мярка
	Коли- чество
	Ед.  цена
	 Стойност (лв) 

	 
	Изграждане на водопроводна мрежа
	 
	 
	 
	 

	1
	Всичко  изкоп
	м3
	5.88
	 
	 

	1.1.
	Машинен изкоп 
	м3
	4.70
	 
	 

	1.1.1.
	Машинен изкоп до  ш.1,2 на отвал  при едно утежнено  условие
	м3
	4.11
	
	

	1.1.2.
	Машинен изкоп до ш. 1,2 на транспорт при едно утежнено  условие
	м3
	0.59
	
	

	1.2.
	Изкоп ръчен укрепен с шир. 0,6м - 1,20м дълб. от 0м до 2м в земна почва
	м3
	1.18
	
	

	2
	Прехвърляне на земни и скални маси до 3м хориэ. или 2м вертик. разстояние
	м3
	1.18
	
	

	3
	Натоварване на  земни маси на камион
	м3
	1.18
	
	

	4
	Извозване на  излишни земни маси на разстояние до 5 км. 
	м3
	1.18
	
	

	5
	Разриване на земни маси   или такса депо
	м3
	1.18
	
	

	6
	Направа на пясъчно легло под тръба
	м3
	0.42
	
	

	7
	Обратно  засипване с пясък около тръбата
	м3
	1.30
	
	

	8
	Превоз пясък
	м3
	1.72
	
	

	9
	Обратно  засипване тесни изкопи
	м3
	4.11
	
	

	10
	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка
	м3
	5.88
	
	

	11
	Доставка и монтаж на РЕ тръби в открити изкопи Ф25мм/10Атмн
	м
	7.00
	
	

	12
	Доставка и монтаж на РЕ мех.вод.скоба, усилена с метален пръстен Ф-1"/10Атм
	бр
	1.00
	
	

	13
	Доставка и монтаж наРЕ коляно Ф25/1" с външна резба
	бр.
	1.00
	
	

	14
	Доставка и монтаж наPЕ преход с външна резба Ф25/1"
	бр.
	3.00
	
	

	15
	Доставка и монтаж на тротоарен  СК 1" с охр. гарнитура
	бр.
	1.00
	
	

	16
	Изпитване на водоплътност и дезинфекция
	м
	7.00
	
	

	 
	Разваляне и въстановяване настилки
	 
	 
	
	

	17
	Механизирано разкъртване на пътни настилки - основа  от едротрошен камък или основа калдаръм 44см
	м3
	1.85
	
	

	18
	Натоварване на фрезован и разрушен материал на  транспорт и извозване на разстояние до 5 км
	м3
	1.85
	
	

	19
	Разриване на строителни отпадъци или Такса депо
	м3
	1.85
	
	

	20
	Доставка и полагане на каменна основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), с CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор- деб.36 см
	м3
	1.52
	
	

	21
	Доставка и полагане на битумизирана основа с  трошен камък- деб.8 см
	т
	0.65
	
	

	 
	Сградно отклонение до 7м :
	 
	 
	
	

	[bookmark: _GoBack]Сградно отклонение до 7м - улично платно с асфалтова настилка

	№ по ред
	Видове СМР
	Ед. Мярка
	Коли- чество
	Ед.  цена
	 Стойност (лв) 

	 
	Изграждане на водопроводна мрежа
	 
	 
	 
	 

	1
	Всичко  изкоп
	м3
	5.88
	 
	 

	1.1.
	Машинен изкоп 
	м3
	4.70
	 
	 

	1.1.1.
	Машинен изкоп до  ш.1,2 на отвал  при едно утежнено  условие
	м3
	4.11
	
	

	1.1.2.
	Машинен изкоп до ш. 1,2 на транспорт при едно утежнено  условие
	м3
	0.59
	
	

	1.2.
	Изкоп ръчен укрепен с шир. 0,6м - 1,20м дълб. от 0м до 2м в земна почва
	м3
	1.18
	
	

	2
	Прехвърляне на земни и скални маси до 3м хориэ. или 2м вертик. разстояние
	м3
	1.18
	
	

	3
	Натоварване на  земни маси на камион
	м3
	1.18
	
	

	4
	Извозване на  излишни земни маси на разстояние до 5 км. 
	м3
	1.18
	
	

	5
	Разриване на земни маси   или такса депо
	м3
	1.18
	
	

	5
	Направа на пясъчно легло под тръба
	м3
	0.42
	
	

	6
	Обратно  засипване с пясък около тръбата
	м3
	1.30
	
	

	7
	Превоз пясък
	м3
	1.72
	
	

	8
	Обратно  засипване тесни изкопи
	м3
	4.11
	
	

	9
	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка
	м3
	5.88
	
	

	10
	Доставка и монтаж на РЕ тръби в открити изкопи Ф25мм/10Атмн
	м
	7.00
	
	

	11
	Доставка и монтаж на РЕ мех.вод.скоба, усилена с метален пръстен Ф-1"/10Атм
	бр
	1.00
	
	

	12
	Доставка и монтаж наРЕ коляно Ф25/1" с външна резба
	бр.
	1.00
	
	

	13
	Доставка и монтаж наPЕ преход с външна резба Ф25/1"
	бр.
	3.00
	
	

	14
	Доставка и монтаж на тротоарен  СК 1" с охр. гарнитура
	бр.
	1.00
	
	

	15
	Изпитване на водоплътност и дезинфекция
	м
	7.00
	
	

	 
	Разваляне и въстановяване настилки
	 
	 
	
	

	1
	Рязане  на  асфалтова  настилка  с фугорезачка
	м
	14.00
	
	

	2
	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 8 см
	м3
	0.34
	
	

	3
	Механизирано разкъртване на пътни настилки - основа  от едротрошен камък или основа калдаръм 42 см
	м3
	1.77
	
	

	4
	Натоварване на фрезован и разрушен материал на  транспорт и извозване на разстояние до 5 км
	м3
	2.11
	
	

	5
	Разриване на строителни отпадъци или Такса депо
	м3
	2.11
	
	

	5
	Доставка и полагане на каменна основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), с CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор- деб.36 см
	м3
	1.51
	
	

	6
	Доставка и полагане на битумизирана основа с  трошен камък- деб.6 см
	т
	0.48
	
	

	7
	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/ с дебелина след уплътнението 4см, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5500 от ТС
	т
	0.40
	
	

	8
	Доставка и полагане на дребнозърнеста плътна асфалтобетонова смес, тип Б, марка II, БДС 4132-90г за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см., включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5600 от ТС
	т
	0.36
	
	

	9
	Разваляне бордюри
	м
	2.00
	
	

	10
	Разваляне на тротоарна настилка
	м2
	1.50
	
	

	11
	Полагане на бордюри
	м
	2.00
	
	

	12
	Направа на тротоарна настилка
	м2
	1.50
	
	

	 
	Асфалтирани  улици - Сградно отклонение до 7м :
	 
	 
	
	



