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Площад “Трети март “, № 32
Телефони:  Кмет 04321/33 01,23 34; Зам. Кмет 04321/33 10, 33 11; Секретар 04321/33 05; Факс 04321/22 55; e-mail : ob_maglizh@mail.bg    ISO 14001, ISO 9001


Изх. № ........................................

ДО УЧАСТНИЦИТЕ  
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
„Строително-монтажни работи за обект: 

„Създаване, реконструкция и модернизация 

на спортни центрове в община Мъглиж” 

по Договор № 24/321/01194 от 27.11.2012 г.”

         
Уважаеми участници, 

В отговор на постъпило искане за разяснeние относно обявена открита процедура с регистрационен номер 01073 – 2013 – 0005 за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „Строително-монтажни работи за обект: „Създаване, реконструкция и модернизация на спортни центрове в община Мъглиж” по Договор № 24/321/01194 от 27.11.2012 г.”,  

По т.I. Относно: обект „Стадион” (реконструкция и рехабилитация) в УПИ I , кв. 105, с. Ягода : 

1. В обяснителната записка по част Архитектура е записано, че предстои”Рехабилитация на футболното игрище и изграждане на ново тренировъчно игрище”. В КС към обекта по част „Вертикална планировка” е предвидено: 

- Относно: поз. 6 НАПРАВА НА НАСТИЛКА НА ИГРИЩЕ - 10 700.00 м2

Въпрос 1: Молим, да конкретизирате детайла за настилката на игрището?

· Относно: поз. 14 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ (затревяване на футболното игрище) -2 760 м2 

Въпрос2: Цялостно изграждане ли се предвижда за новото тренировъчно игрище или само „озеленяване (затревяване на футболното игрище)”?

Ви даваме следното разяснение:
На Въпрос 1 - в приложения към документацията диск (CD) с технически проекти е записан целият проект с всичките му части за всеки обект поотделно. При изпълнението на проекта е предвиден авторски надзор, който ще отговаря и дава допълнителна информация във връзка с проектните решения и изпълнението им. Оферирайте според приложената количествена сметка, без да правите корекции.
Ви даваме следното разяснение:
На Въпрос 2 – при изготвяне на офертата си предвидете озеленяване на игрището с включени всички съпътстващи, подготвителни и други необходими операции. Оферирайте според приложената количествена сметка, без да правите корекции.

По т. II. Относнo:  обект „Център за отдих, свободно време и спорт”, в УПИ I , кв. 78, с. Тулово : 

Въпрос 1: В КС част „Паркоустройство/благоустрояване”, поз. 6 е предвидено монтаж на детска площадка – 1 бр./ Молим да уточните вида на съоръженията, които трябва да бъдат монтирани в нея?
Ви даваме следното разяснение:

На Въпрос 1 – Съоръженията за детски площадки следва да се изработят и монтират в съответствие с БДС EN1176 и изискванията на НАРЕДБА № 1 от 12.05.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Детската площадка следва да бъде обособена като самостоятелна единица и обезопасена. Детските съоръжения за игра, които следва да се доставят и монтират трябва  да бъдат за две възрастови групи едната от 0 до 3 години и втората от 3 до 12 години. Детската площадка следва да съдържа по един брой от изброените по-долу съоръжения, а именно: комбинирано съоръжение за игра за деца от 3 до 12 години, детска пързалка до 3 години, детска пързалка за деца от 3 до 12 години, детска люлка „махало” до 3 години и детска люлка „махало” за деца от 3 до 12 години.
ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ
Кмет на Община Мъглиж
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